3000m水文绞车

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备厂家 | 规格型号 | 系统配置 | 主要技术参数 | 备注 |
| 江苏射阳船舶辅机厂 | 245SYF-5/3000-00SM | 绳端负荷 | 5KN | 1. 维护、保养：工程技术部； 2. 操作：在实验室人员指导下调查队人员操作； 3. 设备状态：运行； |
| 钢丝绳 | φ6(镀锌防旋转) |
| 钢丝绳长度 | 3000m |
| 操纵型式 | 机旁 |
| 驱动形式 | 电/液 |